Информация о составе и стоимости работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов.


	№ п/п
	Наименование работ (услуги)
	Описание содержания каждой работы
	Результат выполнения работ
	Гарантийный срок
	Конструктивные особенности, степень физ. износа и тех. состояния имущества МКД, определяющих выбор конкретных работ (услуг)
	Единица измерения
	Стоимость каждой работы (услуги) на единицу измерения в месяц (руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	замена ХВС по подвалу
	замена разрушающихся труб на новые стальные оцинкованные трубы
	1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов.2) Снижение утечек воды. 3) Снижение числа аварий. 4) Рациональное использование воды. 5) Экономия потребления воды в системе ХВС.
	24
	80%
	м
	1012

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ремонт балконных козырьков
	Разборка покрытия козырьков из рулонных материалов. Устройство цементно-песчаной стяжки б=15мм.Устройство кровли из наплавленных материалов в 1 слой("Унифлекс).Устройство примыкания кровли к стене.Вывоз строительного мусора.
	предотвращение разрушения бетонных козырьков и образования промочек в квартирах
	-
	80%
	м2
	760

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ремонт ограждения лестничных маршей
	Ремонт ограждающей решетки
	Безопасность проживания
	-
	45%
	п.м
	272,16

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ремонт межпанельных швов
	Разборка разрушенных. Заполнение швов. Утепление монтажной пеной. Герметизация мастикой.
	Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков. Рациональное использования тепловой энергии. Увеличение срока службы стеновых конструкций.
	-
	20%
	п.м
	330

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	изготовление и установка оконных рам
	Демонтаж оконных рам.Полная замена оконных рам.
	Снижение инфильтрации через оконные блоки.Рациональное использование тепловой энергии. Увеличение срока службы окон.
	-
	80%
	м2
	10752,69

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	смена канализации
	замена старых труб на новые
	Снижение числа аварий. Увеличение срока эксплуатации трубопроводов.
	-
	10%
	м
	978,47

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ремонт асфальтового покрытия
	Устройство щебеночного основания.Устройство асфальто-бетонного покрытия.
	Благоустроенная  территория
	-
	 
	м2
	1100

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	демонтаж и монтаж крыльца входа в подъезд 
	Демонтаж старого, монтаж нового.
	Безопасность проживания
	-
	80%
	шт.
	15 573.92

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ремонт кровли приподъездного козырька
	Разборка старого покрытия и наклейка нового с устройством примыкания
	предотвращение разрушения бетонных козырьков и образования промочек в квартирах
	-
	80%
	м2
	850

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ремонт фасада
	Разборка отслоившегося слоя штукатурки. Облицовка сложным раствором по кирпичу.
	Рациональное использование тепловой энергии. Увеличение срока эксплуатации.
	-
	70%
	м2
	1000

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	замена ввода ХВС 
	Демонтаж старых труб и монтаж новых
	Увеличение срока эксплуатации.
	-
	 
	шт.
	80000

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	восстановление отмостки
	Ремонт и восстановление разрушенных участков отмостки.
	Увеличение срока эксплуатации
	-
	80%
	м2
	1050

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Замена сети ГВС
	демонтаж старых труб и монтаж новых
	Увеличение срока эксплуатации трубопровода. Снижение утечек воды. Снижение числа аварий.Рациональное использование воды. Экономия потребления воды в системе ГВС
	-
	80%
	м
	1300 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	


	


 

