Приложение № 4

План мероприятий по энергосбережению по жилому дому: м-он Топкинский, 35
	N п/п
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Применяемые технологии, оборудование и материалы
	Стоимость

тыс.руб
	  Дата 

выполнения
	Стоимость на 

1м2

в месяц 
	Период 

окупаемости, лет
	Примечание

	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

	1.
	Устройство индивидуальных тепловых пунктов с погодоведомой системой автоматического регулирования
	1) снижение числа аварий;

2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
	Системы автоматического регулирования
	300
	2016-2018 гг
	
	15
	

	2.
	Установка современной запорной арматуры на системе отопления
	1) снижение утечек воды;

2) снижение числа аварий;

3) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
	Современная запорная шаровая арматура
	25
	2015-2016 гг
	
	6
	

	3.
	Ревизия трубопроводов и арматуры системы отопления
	1) снижение утечек воды;

2) снижение числа аварий
	Прокладки, сальниковая набивка, станки и приспособления для проведения испытания
	
	2014-2018 гг
	
	
	

	4.
	Установка линейных балансировочных вентилей
	1) рациональное использование тепловой энергии;

2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
	Балансировочные вентили, запорные вентили, воздуховыпускные клапаны
	30
	2016-2018 гг
	
	8
	

	5.
	Балансировка системы отопления
	1) рациональное использование тепловой энергии;

2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
	
	15
	2015-2018 гг
	
	5
	

	6.
	Промывка трубопроводов и стояков системы отопления
	1) рациональное использование тепловой энергии;

2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
	Промывочные машины и реагенты
	10
	2015-2018 гг
	
	5
	

	7.
	Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов
	1) рациональное использование тепловой энергии;

2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
	Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров
	
	
	
	
	

	8.
	Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии
	Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме
	Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений
	
	
	
	
	

	СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

	9.
	Перевод тупиковых систем горячего водоснабжения на системы с циркуляционным трубопроводом
	поддержание нормируемой температуры горячей воды у потребителя; снижение массы воды, сливаемой в систему канализации без использования
	Современные материалы: трубопроводы, запорная шаровая арматура
	
	
	
	
	

	10.
	Модернизация "открытых" систем горячего водоснабжения в "закрытые"
	экономия потребления тепловой энергии
	Современные материалы: трубопроводы, запорная шаровая арматура
	
	
	
	
	

	11.
	Установка современной запорной арматуры на системе горячего водоснабжения
	1) снижение утечек воды;

2) снижение числа аварий;

3) экономия потребления воды
	Современная шаровая арматура
	5
	2014-2016 гг
	
	3
	

	12.
	Ревизия трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения
	1) снижение утечек воды;

2) снижение числа аварий
	Прокладки, сальниковая набивка, станки и приспособления для испытания
	
	
	
	
	

	13.
	Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов
	1) рациональное использование тепловой энергии;

2) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС
	Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров
	2
	2015 г
	
	2
	

	14.
	Установка оборудования для автоматического управления параметрами воды в системе горячего водоснабжения
	1) автоматическое регулирование параметров в системе горячего водоснабжения

2) рациональное использование тепловой энергии;

3) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС
	Оборудование для регулирования температуры в системе горячего водоснабжения
	
	
	
	
	

	15.
	Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды
	Учет горячей воды, потребленной в многоквартирном доме
	Прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений
	
	
	
	
	

	СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

	16.
	Установка современной запорной арматуры на системе холодного водоснабжения
	1) снижение утечек воды;

2) снижение числа аварий;

3) экономия потребления воды
	Современная шаровая арматура
	5
	2015 г
	
	2
	

	17.
	Ревизия трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения
	1) снижение утечек воды;

2) снижение числа аварий
	Прокладки, сальниковая набивка, станки и приспособления для испытания
	
	
	
	
	

	18.
	Установка коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды
	Учет холодной воды, потребленной в многоквартирном доме
	Прибор учета холодной воды, внесенный в государственный реестр средств измерений
	
	
	
	
	

	СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

	19.
	Установка в местах общего пользования (подъезды, холлы, коридоры) выключателей с датчиками регулирования процесса включения/выключения
	Экономия электрической энергии
	Выключатели с датчиками:

1) инфракрасного излучения (датчики движения)

2) с фотоэлементами (включение освещения при появления сумерек и выключение на рассвете),

3) с выдержкой времени (автоматическое выключение освещение по истечении заданного времени),

4) с таймером (позволяет запрограммировать период работы освещения на месяц, год и т.д.);
	3
	2014-2016 гг
	
	2
	

	20.
	Замена электродвигателей (лифтов, насосов, вентиляторов и т.д.) на более энергоэффективные
	Экономия электрической энергии
	
	
	
	
	
	

	21.
	Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы
	1) экономия электроэнергии;

2) улучшение качества освещения
	Люминесцентные лампы, светодиодные лампы
	15
	2015
	6,28
	3
	

	22.
	Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии
	Учет

электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме
	Прибор учета электрической энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений
	
	
	
	
	

	ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

	23.
	Установка автоматических доводчиков на двери подъездов
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	Замена слуховых окон чердачных и подвальных помещений на энергоэффективные виды изделий
	
	
	
	
	
	
	

	25.
	Замена дверей в мусоросборных камерах на утепленные, энергоэффективные двери
	
	
	
	
	
	
	

	26.
	Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение принудительного закрывания дверей
	1) снижение утечек тепла через двери подъездов;

2) рациональное использование тепловой энергии
	Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и другие
	20
	2014 г
	
	6
	

	27.
	Установка дверей и люков в проемах подвальных помещений
	1) снижение утечек тепла через подвальные проемы;

2) рациональное использование тепловой энергии
	Двери, дверки и люки с теплоизоляцией
	
	
	
	
	

	28.
	Установка дверей и люков в проемах чердачных помещений
	1) снижение утечек тепла через проемы чердаков;

2) рациональное использование тепловой энергии
	Двери, дверки и люки с теплоизоляцией
	
	
	
	
	

	29.
	Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах
	1) снижение инфильтрации через оконные блоки;

2) рациональное использование тепловой энергии
	Прокладки, полиуретановая пена и другие
	
	
	
	
	

	СТЕНОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, КРОВЛЯ

	30.
	Заделка межпанельных и компенсационных швов
	1) уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков;

2) рациональное использование тепловой энергии;

3) увеличение срока службы стеновых конструкций
	Технология "теплый шов"; герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и другое
	20
	2015-2016 гг
	
	8
	

	31.
	Восстановление утеплителя кровли
	1) уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций;

2) рациональное использование тепловой энергии;

3) увеличение срока службы чердачных конструкций
	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и другое
	30
	2017г
	
	12
	


